Kołobrzeg 25.05.2021

**Dotyczy: Pytania do zapytania ofertowego otrzymane w dniu 24.05.2021.**

W dniu 24.05.2021 otrzymaliśmy mail z pytaniem dotyczącymi zapytania ofertowego na „Wymiana balustrady na zejściu na plażę w Podczelu”.

1. Proszę o sprecyzowanie materiału i grubości ścianek.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym rodzaj materiału balustrady, jakim

jest stal nierdzewna 316L wg AISI. Balustrada musi być dostosowana do aktualnych

przepisów budowlanych oraz spełniać warunki bezpieczeństwa.

Dopuszczamy balustradę o parametrach minimalnych jak poniżej:

* pochwyt i słupki: rura min. fi 42 , grubość ścianki min. 3 mm, poler.
* wypełnienie pionowe: rura min fi 18, grubość ścianki min 2 mm, polerowana
* łącznik wypełnienia (poziome): rura min. fi25, grubość ścianki min. 2mm lub profil 30x20, grubość ścianki min. 2mm, poler

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2021 do godziny 10:00